# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reproduzir um ficheiro à hora desejada programando um alarme

Pode fazer tocar um alarme e começar a reprodução do ficheiro selecionado à hora que pretender. Pode reproduzir o ficheiro numa data especificada, uma vez todas as semanas ou à mesma hora todos os dias. Pode programar um alarme para um ficheiro.

1. Selecione o ficheiro que quer reproduzir com um alarme.
2. Aceda ao modo de programação do alarme.
   1. No modo de paragem, selecione DISP/MENU - “Alarm” e prima PLAY/STOP・ENTER.

   2. Prima – ou + para selecionar “ON” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Acerte a data e a hora do alarme.
   1. Prima – ou + para selecionar “Date”, um dia da semana ou “Daily” e prima PLAY/STOP・ENTER.
   2. Realize uma das seguintes operações.

      Quando seleciona “Date”, acerte o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos em sequência, tal como descrito em “Acertar o relógio”.

      Quando seleciona um dia da semana ou “Daily”, prima – ou + para acertar a hora e, depois, prima PLAY/STOP・ENTER. Prima – ou + para acertar os minutos e, de seguida, primaPLAY/STOP・ENTER.

4. Prima – ou + para selecionar um padrão de alarme favorito e prima PLAY/STOP・ENTER.

   “Executing...” é apresentado.

5. Prima (parar) para sair do modo de menus.
   A programação chega ao fim e “” (indicador de alarme) aparece no visor.

No dia e hora programados, o gravador de IC liga-se automaticamente e “ALARM” é apresentado no visor. De seguida, o alarme e o ficheiro selecionado serão reproduzidos utilizando o padrão de alarme selecionado. No final da reprodução, o gravador de IC para automaticamente. (Quando o padrão de alarme é programado para “Beep&Play” ou “Play”, o gravador de IC irá parar no início do ficheiro selecionado.)

#### Descrições do padrão de alarme

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

Beep&Play:

O ficheiro selecionado é reproduzido depois de soar o alarme.

Beep:

Apenas soa o alarme.

Play:

Apenas o ficheiro selecionado é reproduzido.

#### Nota

- Um alarme programado não soa durante uma gravação. O alarme irá começar a tocar depois de terminar a gravação.
- Apenas pode programar um alarme para cada ficheiro.
- Se não tiver acertado o relógio ou se não existirem ficheiros gravados, não é possível programar o alarme.
- O alarme toca mesmo que programe “Beep” para “OFF” no menu.
- Se a hora do alarme chegar enquanto o gravador de IC estiver a aceder a dados, etc., o alarme pode ser cancelado automaticamente.
- Se chegar a hora de mais do que um alarme, apenas o primeiro ficheiro é reproduzido com um alarme.
- Se dividir um ficheiro para o qual programou um alarme, a programação do alarme permanece ativa apenas para a primeira parte do ficheiro dividido.
- Se apagar um ficheiro para o qual programou um alarme, o alarme também será cancelado.
- Não é possível programar alarmes em ficheiros de podcast.
- Não é possível programar um alarme nos ficheiros guardados num cartão de memória.

#### Sugestão

- Para alterar a programação de alarme, selecione o ficheiro cuja programação de alarme pretende alterar e siga os passos 2 a 5.
- Para cancelar a programação de alarme, siga os passos 1 e 2. No passo 2, selecione “OFF” (em vez de “ON”) e prima PLAY/STOP・ENTER. O alarme é cancelado e o indicador de alarme desaparece do visor.
- Para parar a reprodução do alarme, prima qualquer botão que não VOL –/+ enquanto ouve o som do alarme. Mesmo que a função HOLD esteja ativada, pode interromper a reprodução do alarme premindo qualquer botão.

### Tópico relacionado

- Acertar o relógio