# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Gravar transmissões de rádio FM (apenas ICD-PX333F)

1. Sintonize a estação que pretende gravar.
2. Prima REC/PAUSE para iniciar a gravação.
3. Prima (parar) para parar a gravação.

#### Nota

- Não é possível mudar de suporte de memória nem selecionar uma pasta enquanto o rádio FM estiver ativado. Antes de iniciar a gravação de rádio FM, selecione previamente o suporte de memória e a pasta que pretende utilizar para gravar a transmissão FM.
- Durante a gravação de uma transmissão de rádio FM, as funções “Mic Sensitivity”, “VOR” e “LCF(Low Cut)” estão desativadas.

#### Sugestão

- O ficheiro gravado é armazenado como o último ficheiro na pasta que está atualmente selecionada, com o nome do ficheiro definido em conformidade com a regra de nome de ficheiro utilizado para as gravações FM (“ano e data da gravação_tempo de gravação_frequência de rádio FM”). Quando é selecionada uma pasta com o ícone (estas são pastas para a reprodução apenas de ficheiros) quando grava uma transmissão de rádio FM, o gravador de IC irá selecionar automaticamente a primeira pasta (com o ícone ) que pode utilizar na lista de pastas e gravar um ficheiro na mesma. (Pastas com o ícone destinam-se a armazenar ficheiros criados.)