# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Selecionar o modo de gravação (REC Mode)

Explica como programar o modo de gravação para os ficheiros que pretende gravar. Programe este menu antes de começar a gravar.

1. No modo de paragem, selecione DISP/MENU - “Detail Menu” - “REC Mode” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar o modo de gravação pretendido e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrições dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

192kbps(MONO):

Modo de gravação mono de super alta qualidade (apresentado como “SHQ” no visor)

(Programação inicial)

128kbps(MONO):

Modo de gravação mono de alta qualidade (apresentado como “HQ” no visor)

48kbps(MONO):

Modo de gravação mono Standard play (apresentado como “SP” no visor)

8kbps(MONO):

Modo de gravação mono Long play (apresentado como “LP” no visor)