# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Copiar um ficheiro para a outra memória

Pode copiar ficheiros entre a memória incorporada e um cartão de memória, o que é útil para guardar uma cópia de segurança. Antes de iniciar a operação, insira um cartão de memória que será utilizado para a cópia na respetiva ranhura.

1. Selecione o ficheiro que pretende copiar.
   Quando pretender copiar um ficheiro de um cartão de memória para a memória incorporada, programe o suporte de memória de origem para “Memory Card”.
2. No modo de paragem, selecione DISP/MENU - “Move & Copy” - “File Copy” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

   Aparece a animação “Copy to Memory Card” ou “Copy to Built-In Memory” e é apresentada a janela de seleção de pastas.

3. Prima – ou + para selecionar a pasta para a qual pretende copiar o ficheiro e prima PLAY/STOP・ENTER.
   Aparece a animação “Copying...” e o ficheiro é copiado como o último ficheiro na pasta de destino. É copiado um ficheiro com um nome de ficheiro idêntico.
4. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Nota

- Antes de começar a copiar o ficheiro pretendido, verifique o indicador de carga da pilha. Se as pilhas estiverem fracas, pode não conseguir copiar ficheiros.
- Se a capacidade de memória restante no suporte de memória de destino não for suficiente, pode não conseguir copiar ficheiros.
- Não pode copiar ficheiros de podcast.
- Durante a operação de cópia, não retire nem insira um cartão de memória, nem desligue o gravador de IC. Os ficheiros podem ficar danificados.

#### Sugestão

- Para cancelar a operação de cópia, prima (parar) antes do passo 3.
- Para cancelar a operação de cópia durante o processo de cópia, prima (parar) enquanto a animação “Copying...” é apresentada no passo 3.

### Tópico relacionado

- Selecionar a memória
- Inserir um cartão de memória