# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Programações Scene Select

Os itens de programação para o menu Scene Select estão programados da seguinte forma.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Nota

- Não é possível modificar as programações Scene Select. Se pretender alterar os itens de programação, tais como, REC Mode, Mic Sensitivity, etc., para determinadas situações de gravação, utilize o menu para alterar cada item das programações de gravação.

### Tópico relacionado

- Selecionar um cenário de gravação para cada situação