# Resolução de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Não consegue ligar bem o gravador de IC ao computador.

- Verifique se a instalação do software foi bem sucedida. Verifique também a ligação da seguinte forma:
  - Se utilizar um hub USB externo, utilize o cabo de ligação USB fornecido.
  - Desligue e volte a ligar o cabo do gravador de IC.
  - Ligue o gravador de IC a outra porta USB.

- O computador poderá estar no modo de suspensão/hibernação.

  Não deixe o computador entrar no modo de suspensão/hibernação do sistema enquanto estiver ligado ao gravador de IC.

- Faça uma cópia de segurança de todos os dados guardados na memória incorporada ou no cartão de memória e, de seguida, formate a memória incorporada ou o cartão de memória utilizando a função de formatação no menu.

### Tópico relacionado

- Formatar a memória (Format)