# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Colocar as pilhas

1. Coloque as pilhas.
   Deslize e levante a tampa do compartimento das pilhas, coloque pilhas alcalinas LR03 (tamanho AAA) com a polaridade correta e feche a tampa.

#### Nota

- Não utilize pilhas de manganésio para este gravador de IC.
- Quando tiver de substituir as pilhas, substitua ambas por pilhas novas.
- Se não pretender utilizar o gravador de IC durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos causados por fuga ou corrosão das pilhas.

#### Sugestão

- Se a tampa do compartimento das pilhas se desmontar acidentalmente, monte-a conforme ilustrado.

- O indicador de carga da pilha no visor mostra o estado das pilhas.

  : “Low Battery Level” aparece. Substitua as pilhas gastas por pilhas novas.

  : “Low Battery” aparece e o gravador de IC deixa de funcionar.

- Ao substituir as pilhas, as programações de alarme ou os ficheiros gravados não são apagados, mesmo quando retirar as pilhas.
- Ao substituir as pilhas, o relógio continua a funcionar durante cerca de 1 minuto após retirar as pilhas.
- Pode utilizar duas pilhas recarregáveis NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (não fornecidas).