# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Automatische Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)

Sie können Radiosender automatisch einstellen und sie anschließend mit voreingestellten Nummern speichern. Sie können über das Voreinstellungs-Menü bis zu 30 FM-Radiosender automatisch voreinstellen.

1. Wählen Sie im FM-Radioempfangsmodus im DISP/MENU die Option „Auto Preset“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   „Auto Preset?“ erscheint auf dem Display.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „YES“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   Der IC-Recorder sucht automatisch nach verfügbaren Radiofrequenzen und die Sender werden im Speicher ausgehend von den niedrigen Frequenzen bis zu den hohen gespeichert.

   Während der automatischen Voreinstellung der FM-Radiosender, blinkt die voreingestellte Nummer, die zugeordnet werden soll.

#### Tipp

- Drücken Sie zum Abbrechen der automatischen Voreinstellung (Stopp). Die Speichernummern, die vor dem Drücken von (Stopp) gespeichert wurden, bleiben gespeichert.
- Um die automatische Voreinstellung abzubrechen, wählen Sie in Schritt 2 „NO“ und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.