# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Löschen von voreingestellten FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)

Sie können die aktuellen Voreinstellungen von FM-Sendern, die auf dem IC-Recorder abgelegt wurden, löschen.

1. Wählen Sie im Stoppmodus DISP/MENU und anschließend „FM Radio“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   Der IC-Recorder schaltet in den FM-Radiomodus.

2. Drücken Sie kurz DISP/MENU, damit die Cursor (, ) auf beiden Seiten der angezeigten Speichernummer in der unteren Zeile auf dem Display erscheinen.

   Wählen Sie eine Speichernummer aus, um auf dem IC-Recorder einen Radiosender einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt – oder +, bis die zu löschende Speichernummer (P) angezeigt wird.
4. Drücken Sie PLAY/STOP・ENTER.
   Die voreingestellte Nummer, die Frequenz und „Erase Preset?“ erscheinen auf dem Display.
5. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „YES“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
   Die voreingestellte Nummer wird zu „P - -“ geändert.