# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Die Betriebsdauer der Akkus ist sehr kurz.

- Sie verwenden die Akkus in einer Umgebung mit einer Temperatur von unter 5 °C. Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Der IC-Recorder wurde längere Zeit nicht verwendet. Laden und entladen Sie die Akkus mehrmals mit dem IC-Recorder.
- Ersetzen Sie die alten Akkus durch neue.
- Die Akkuanzeige erscheint nur für kurze Zeit, obwohl die Akkus nicht vollständig geladen sind. Laden Sie die Akkus vollständig.