# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Schutz vor unbeabsichtigter Bedienung (HOLD)

Sie können alle Tasten deaktivieren (HOLD), um eine unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern, wenn Sie den IC-Recorder tragen usw.

1. Schieben Sie den Schalter HOLD・POWER ON/OFF in die Richtung „HOLD“, um die Tasten zu deaktivieren, während das Gerät eingeschaltet ist.

   „HOLD“ wird etwa 3 Sekunden lang angezeigt und gibt an, dass alle Tasten deaktiviert sind.

#### Hinweis

- Wenn die Funktion HOLD während der Aufnahme aktiviert wird, werden alle Tastenfunktionen deaktiviert. Um die Aufnahme anzuhalten, heben Sie zuerst die Funktion HOLD auf.

#### Tipp

- Sie können die Alarmwiedergabe auch durch Betätigen einer beliebigen Taste anhalten, wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist. (Sie können die normale Wiedergabe nicht stoppen.)

### Verwandtes Thema

- Aufheben der HOLD-Funktion