# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Der IC-Recorder lässt sich nicht ordnungsgemäß anschließen.

- Prüfen Sie, ob die Installation der Software erfolgreich abgeschlossen wurde. Prüfen Sie zudem die Verbindung auf folgende Art:
  - Verwenden Sie bei Benutzung eines externen USB-Hubs das mitgelieferte USB-Verbindungskabel.
  - Trennen Sie die Verbindung zum IC-Recorder, und schließen Sie ihn erneut an.
  - Schließen Sie den IC-Recorder an einen anderen USB-Anschluss an.

- Ihr Computer befindet sich möglicherweise im Standby-/Ruhemodus.

  Achten Sie darauf, dass der Computer nicht in den Standby-/Ruhemodus wechselt, während der IC-Recorder angeschlossen ist.

- Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller gespeicherten Daten im integrierten Speicher oder auf der Speicherkarte. Formatieren Sie anschließend den integrierten Speicher oder die Speicherkarte mithilfe der Formatierungsfunktion im Menü.

### Verwandtes Thema

- Formatieren des Speichers (Format)