# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Einstellen der Ausschaltzeit für den IC-Recorder (Auto Power Off)

Wenn der IC-Recorder eingeschaltet ist und während der eingestellten Zeit nicht verwendet wird, schaltet sich der IC-Recorder automatisch aus.

1. Wählen Sie im Stoppmodus im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „Auto Power Off“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl der gewünschten Menüoption, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

5min:

Der IC-Recorder wird nach ca. 5 Minuten ausgeschaltet.

10min:

Der IC-Recorder wird nach ca. 10 Minuten ausgeschaltet.

(Standardeinstellung)

30min:

Der IC-Recorder wird nach ca. 30 Minuten ausgeschaltet.

60min:

Der IC-Recorder wird nach ca. 60 Minuten ausgeschaltet.

OFF:

Der IC-Recorder wird nicht automatisch ausgeschaltet.