# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Aufnahme von FM-Radiosendungen (nur ICD-PX333F)

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie aufnehmen möchten.
2. Drücken Sie REC/PAUSE, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe (Stopp).

#### Hinweis

- Bei aktiviertem FM-Radio kann weder das Speichermedium geändert noch ein Ordner ausgewählt werden. Wählen Sie vor dem Starten der FM-Radioaufnahme das gewünschte Speichermedium und den zu verwendenden Ordner für die Aufzeichnung der FM-Sendung aus.
- Während der Aufnahme einer FM-Radiosendung sind die Funktionen „Mic Sensitivity“, „VOR“ und „LCF(Low Cut)“ deaktiviert.

#### Tipp

- Die aufgenommene Datei wird als letzte Datei im aktuell ausgewählten Ordner unter einem Dateinamen, der entsprechend der Regel für Dateinamen von FM-Aufnahmen vergeben wird („Aufnahmejahr und -Datum_Aufnahmezeit_FM-Radiofrequenz“), gespeichert. Wenn ein Ordner mit dem Symbol (Ordner mit Dateien nur zur Wiedergabe) beim Aufnehmen einer FM-Radiosendung ausgewählt wird, speichert der IC-Recorder die Aufnahmedatei automatisch im ersten Ordner (mit dem Symbol ), der in der Ordnerliste verfügbar ist. (Ordner mit dem Symbol dienen zum Speichern erstellter Dateien.)