# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wiedergabe einer Datei zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Alarmsignal

Sie können zu einer bestimmten Uhrzeit ein Alarmsignal ertönen lassen und die Wiedergabe einer ausgewählten Datei starten. Sie können eine Datei auch zu einem bestimmten Datum, wöchentlich oder täglich zur selben Uhrzeit wiedergeben lassen. Sie können einen Alarm für eine Datei festlegen.

1. Wählen Sie die Datei, die zusammen mit einem Alarmsignal wiedergegeben werden soll.
2. Wechseln Sie in den Modus zum Einstellen des Alarms.
   1. Wählen Sie im Stoppmodus DISP/MENU und anschließend „Alarm“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „ON“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Legen Sie für den Alarm ein Datum und eine Uhrzeit fest.
   1. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „Date“, einem Wochentag, oder „Daily“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
   2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus.

      Wenn Sie „Date“ ausgewählt haben, legen Sie nacheinander Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten fest, wie unter „Einstellen der Uhr“ beschrieben.

      Wenn Sie einen Wochentag oder „Daily“ ausgewählt haben, drücken Sie – oder +, um die Stunde festzulegen, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER. Drücken Sie – oder + zum Einstellen der Minuten, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

4. Drücken Sie – oder + zur Auswahl des bevorzugten Alarmmusters, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   „Executing...“ wird angezeigt.

5. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).
   Die Einstellung ist damit abgeschlossen und „“ (Alarmanzeige) erscheint im Display.

Wenn der eingestellte Alarmzeitpunkt erreicht ist, wird der IC-Recorder automatisch eingeschaltet und „ALARM“ wird im Display angezeigt. Dann werden der Alarm und die ausgewählte Datei mit dem ausgewählten Alarmmuster wiedergegeben. Wenn die Wiedergabe endet, stoppt der IC-Recorder automatisch. (Wenn das Alarmmuster auf „Beep&Play“ oder „Play“ gesetzt ist, stoppt der IC-Recorder am Anfang der ausgewählten Datei.)

#### Beschreibungen der Alarmmuster

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

Beep&Play:

Die ausgewählte Datei wird nach dem Ertönen des Alarms wiedergegeben.

Beep:

Nur der Alarm ist zu hören.

Play:

Nur die ausgewählte Datei wird abgespielt.

#### Hinweis

- Ein eingestellter Alarm ertönt nicht während der Aufnahme. Der Alarm wird abgespielt, nachdem Sie die Aufnahme gestoppt haben.
- Sie können nur jeweils einen Alarm für eine Datei festlegen.
- Sie können keinen Alarm einstellen, wenn die Uhr nicht eingestellt ist oder keine Dateien aufgenommen wurden.
- Das Alarmsignal ertönt auch dann, wenn Sie „Beep“ im Menü auf „OFF“ gesetzt haben.
- Falls der IC-Recorder zum Alarmzeitpunkt auf Daten usw. zugreift, wird der Alarm möglicherweise automatisch abgebrochen.
- Falls mehrere Alarmuhrzeiten erreicht werden, wird nur die erste Datei mit einem Alarm abgespielt.
- Beim Teilen einer Datei, für die ein Alarm eingestellt wurde, bleibt der Alarm nur für den ersten Teil der geteilten Datei aktiv.
- Beim Löschen einer Datei, für die ein Alarm eingestellt wurde, wird der entsprechende Alarm ebenfalls deaktiviert.
- Für Podcast-Dateien kann kein Alarm eingestellt werden.
- Für eine auf einer Speicherkarte gespeicherte Datei kann kein Alarm festgelegt werden.

#### Tipp

- Um die Alarmeinstellung zu ändern, wählen Sie die Datei, deren Alarmeinstellung geändert werden soll, und befolgen Sie dann die Schritte 2 bis 5.
- Um die Alarmeinstellung aufzuheben, befolgen Sie die Schritte 1 und 2. Wählen Sie in Schritt 2 „OFF“ (anstelle von „ON“) und drücken Sie PLAY/STOP・ENTER. Der Alarm wird deaktiviert und die Alarmanzeige wird im Display ausgeblendet.
- Drücken Sie zum Anhalten der Alarmwiedergabe eine beliebige Taste (außer VOL), während der Alarmton zu hören ist. Sie können die Alarmwiedergabe durch Betätigen einer beliebigen Taste anhalten, wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist.

### Verwandtes Thema

- Einstellen der Uhr