# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Einstellungen Scene Select

Die Einstellungsoptionen für das Menü „Scene Select“ sind unten aufgeführt.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Hinweis

- Die Einstellungen Scene Select können nicht verändert werden. Falls Sie Einstellungsoptionen wie Aufnahmemodus, Mikrofonempfindlichkeit usw. für bestimmte Aufnahmesituationen ändern möchten, müssen Sie im Menü die einzelnen Aufnahmeeinstellungen ändern.

### Verwandtes Thema

- Auswahl einer geeigneten Aufnahmeszene