# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Tonaufnahme über die eingebauten Mikrofone

Im Folgenden sind die grundlegenden Aufnahmeschritte mit der festgelegten Mikrofonempfindlichkeit und dem Aufnahmemodus beschrieben.

#### Hinweis

- Überprüfen Sie vor einer Aufnahme die Akkuanzeige.
- Möglicherweise werden Störgeräusche aufgezeichnet, wenn Sie während der Aufnahme mit dem Finger oder einem Gegenstand versehentlich am IC-Recorder reiben oder kratzen.

#### Tipp

- Wir empfehlen, vor dem Beginn der Aufnahme zuerst eine Testaufnahme zu machen oder die Aufnahme zu überwachen.

1. Schieben Sie den Schalter HOLD・POWER ON/OFF auf die Position „POWER ON/OFF“, um den IC-Recorder einzuschalten, oder schieben Sie ihn in die Mitte, um den IC-Recorder aus dem HOLD-Status zu reaktivieren.

   Das Stoppmodus-Fenster wird angezeigt.

2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
3. Stellen Sie den IC-Recorder so auf, dass das eingebaute Mikrofon () in Richtung der aufzunehmenden Quelle zeigt.

4. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste REC/PAUSE.

   Die Betriebsanzeige () blinkt zunächst orange und leuchtet dann rot.

   Sie müssen die Taste REC/PAUSE während der Aufnahme nicht gedrückt halten.

   Die neue Datei wird automatisch als letzte Datei im aktuellen Ordner aufgezeichnet.

   A. Verstrichene Zeit der aktuellen Aufnahme (*)

   B. Dateinummer der Datei, die gerade aufgezeichnet wird/Gesamtanzahl an aufgezeichneten Dateien im Ordner

   * Durch Drücken von DISP/MENU können Sie die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit oder einer andere Ansicht aufrufen.

5. Drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe (Stopp).

   Die Animation „Accessing...“ erscheint, und der IC-Recorder stoppt am Anfang der aktuellen Aufnahme.

   Sie können die aufgezeichnete Datei später anhand des Ordnernamens und der Dateinummer zur Wiedergabe aufrufen.

   A. Ordner mit aufgezeichneter Datei

   B. Nummer der aufgezeichneten Datei. Sie zeigt an, wann die Datei in einem Ordner aufgenommen wurde.

#### Hinweis

- Der IC-Recorder zeichnet die Daten auf und speichert sie auf dem Speichermedium, wenn auf dem Display die Animation „Accessing...“ angezeigt wird oder die Betriebsanzeige orange blinkt. Während der IC-Recorder auf Daten zugreift, dürfen die Akkus/Batterien nicht entfernt oder das USB-Netzteil (nicht mitgeliefert) weder getrennt noch angeschlossen werden. Andernfalls können Daten beschädigt werden.

#### Tipp

- Mit diesem IC-Recorder aufgenommene Dateien werden als MP3-Dateien aufgezeichnet.
- Sie können in jedem Ordner bis zu 199 Dateien aufzeichnen.
- Sie können mit der Sound-Organizer-Software neue Ordner erstellen oder nicht mehr benötigte Ordner löschen.

### Verwandtes Thema

- Überprüfen des Tons während der Aufnahme
- Einschalten
- Aufheben der HOLD-Funktion
- Auswählen eines Ordners und einer Datei
- Verschiedene Bedienvorgänge während der Aufnahme
- Aufnahme von FM-Radiosendungen (nur ICD-PX333F)
- Sound Organizer-Fenster (nur für Windows)