# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Auswahl des Aufnahmemodus (REC Mode)

Sie können den Aufnahmemodus für die aufzunehmende Datei festlegen. Stellen Sie diese Menüoption ein, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

1. Wählen Sie im Stoppmodus im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „REC Mode“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Aufnahmemodus – oder +. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

192kbps(MONO):

Monauraler Aufnahmemodus in sehr hoher Qualität (auf dem Display angezeigt als „SHQ“)

(Standardeinstellung)

128kbps(MONO):

Monauraler Aufnahmemodus in hoher Qualität (auf dem Display angezeigt als „HQ“)

48kbps(MONO):

Monauraler Aufnahmemodus für normale Wiedergabe (auf dem Display angezeigt als „SP“)

8kbps(MONO):

Monauraler Aufnahmemodus für Langzeitwiedergabe (auf dem Display angezeigt als „LP“)