# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)

È possibile impostare la modalità di registrazione per i file da registrare. Impostare questa voce di menu prima di avviare la registrazione.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “REC Mode”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare la modalità di registrazione desiderata, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

192kbps(MONO):

modalità di registrazione monofonica di elevatissima qualità (visualizzata come “SHQ” nella schermata)

(Impostazione iniziale)

128kbps(MONO):

modalità di registrazione monofonica di elevata qualità (visualizzata come “HQ” nella schermata)

48kbps(MONO):

modalità di registrazione monofonica standard (visualizzata come “SP” nella schermata)

8kbps(MONO):

modalità di registrazione monofonica di lunga durata (visualizzata come “LP” nella schermata)