# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Registrazione dell’audio dai microfoni incorporati

Le operazioni seguenti sono le procedure di registrazione di base utilizzando la sensibilità del microfono e la modalità di registrazione specificate.

#### Nota

- Prima di eseguire una registrazione, assicurarsi di controllare l’indicatore delle batterie.
- Qualora un oggetto, ad esempio un dito, e così via, venga strofinato sul registratore IC o vi entri in contatto accidentalmente durante la registrazione, potrebbero venire registrati dei rumori.

#### Suggerimento

- Prima di avviare la registrazione, è consigliabile eseguire una registrazione di prova o monitorare la registrazione.

1. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso “POWER ON/OFF” per accendere il registratore IC, o verso la posizione centrale per sbloccare il registratore IC dallo stato HOLD.

   Viene visualizzata la schermata della modalità di arresto.

2. Selezionare la cartella desiderata.
3. Posizionare il registratore IC in modo che il microfono incorporato () sia orientato verso la sorgente da registrare.

4. Premere REC/PAUSE in modalità di arresto.

   L’indicatore di funzionamento () lampeggia in arancione, quindi si accende in rosso.

   Non è necessario tenere premuto REC/PAUSE durante la registrazione.

   Il nuovo file viene registrato automaticamente come ultimo file nella cartella corrente.

   A. Tempo trascorso della registrazione corrente (*)

   B. Numero del file in fase in registrazione/numero totale di file registrati nella cartella

   * È possibile commutare la visualizzazione tra il tempo trascorso e il tempo restante, oppure passare a un’altra visualizzazione premendo DISP/MENU.

5. Premere (stop) per arrestare la registrazione.

   Viene visualizzata l’animazione “Accessing...”, e il registratore IC si arresta all’inizio del file della registrazione corrente.

   È possibile individuare il file registrato utilizzando il nome della cartella e il numero del file per una riproduzione successiva.

   A. Cartella contenente il file registrato

   B. Numero del file registrato che rappresenta l’ordine di registrazione cronologico del file in una cartella

#### Nota

- Quando viene visualizzata l’animazione “Accessing...” nella finestrella del display o l’indicatore di funzionamento lampeggia in arancione, il registratore IC sta registrando e memorizzando dati sul supporto di memoria. Durante l’accesso ai dati da parte del registratore IC, non rimuovere le batterie, né collegare o scollegare l’alimentatore CA USB (non in dotazione). In caso contrario, si potrebbero danneggiare i dati.

#### Suggerimento

- I file registrati con questo registratore IC sono in formato MP3.
- È possibile registrare fino a 199 file in ciascuna cartella.
- È possibile creare nuove cartelle o cancellare quelle indesiderate utilizzando il software Sound Organizer.

### Argomento correlato

- Monitoraggio dell’audio durante la registrazione
- Accensione
- Sblocco della funzione HOLD
- Selezione di una cartella e di un file
- Operazioni varie durante la registrazione
- Registrazione di trasmissioni radio FM (solo ICD-PX333F)
- La finestra di Sound Organizer (solo per Windows)