# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Riproduzione di un file all’ora desiderata insieme a un allarme

È possibile far suonare un allarme e avviare la riproduzione di un file selezionato all’ora desiderata. Il file può essere riprodotto in una data specifica, una volta alla settimana oppure alla stessa ora tutti i giorni. È possibile impostare un allarme per un file.

1. Selezionare il file che si desidera riprodurre insieme a un allarme.
2. Accedere alla modalità di impostazione dell’allarme.
   1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Alarm”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

   2. Premere – o + per selezionare “ON”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Impostare la data e l’ora dell’allarme.
   1. Premere – o + per selezionare “Date”, un giorno della settimana o “Daily”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
   2. Effettuare una delle operazioni seguenti.

      Quando si seleziona “Date”, impostare l’anno, il mese, il giorno, le ore e i minuti in sequenza, come descritto in “Impostazione dell’orologio”.

      Quando si seleziona un giorno della settimana o “Daily”, premere – o + per impostare le ore, quindi premere PLAY/STOP・ENTER. Premere – o + per impostare i minuti, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

4. Premere – o + per selezionare una configurazione di allarme preferita, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

   “Executing...” viene visualizzato.

5. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.
   La procedura di impostazione è terminata, e nella finestrella del display viene visualizzato “” (indicatore di allarme).

Alla data e all’ora impostata il registratore IC si accende automaticamente e “ALARM” viene visualizzato nella finestrella del display. Quindi, l’allarme e il file selezionati vengono riprodotti utilizzando la configurazione di allarme selezionata. Al termine della riproduzione il registratore IC si arresta automaticamente (se la configurazione di allarme è impostata su “Beep&Play” o “Play”, il registratore IC si arresta all’inizio del file selezionato).

#### Descrizioni delle configurazioni di allarme

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

Beep&Play:

Il file selezionato viene riprodotto dopo l’allarme.

Beep:

Viene riprodotto solo l’allarme.

Play:

Viene riprodotto solo il file selezionato.

#### Nota

- Un allarme impostato non suona se è in corso una registrazione. La riproduzione dell’allarme inizia dopo l’arresto della registrazione.
- È possibile impostare un solo allarme per ogni file.
- Se non è stato impostato l’orologio o se non è stato registrato alcun file, non è possibile impostare l’allarme.
- L’allarme suona anche se la funzione “Beep” viene impostata su “OFF” nel menu.
- Se la data e l’ora di attivazione dell’allarme si verificano durante l’accesso ai dati o altre operazioni, l’allarme può essere annullato automaticamente.
- Se si verificano date e ore di attivazione di più allarmi, solo il primo file viene riprodotto insieme a un allarme.
- Se si divide un file per cui è stato impostato un allarme, l’impostazione dell’allarme rimane attiva solo per la prima parte del file diviso.
- Se viene eliminato un file per cui è stato impostato un allarme, quest’ultimo viene annullato.
- Non è possibile impostare un allarme per i file di podcast.
- Non è possibile impostare un allarme per i file memorizzati in una scheda di memoria.

#### Suggerimento

- Per cambiare l’impostazione dell’allarme, selezionare il file di cui si desidera modificare l’impostazione dell’allarme, quindi seguire la procedura da 2 a 5.
- Per annullare l’impostazione dell’allarme, seguire i punti 1 e 2 della procedura. Al punto 2, selezionare “OFF” (anziché “ON”), quindi premere PLAY/STOP・ENTER. L’allarme viene annullato e il relativo indicatore scompare dalla finestrella del display.
- Per arrestare la riproduzione dell’allarme, premere un qualsiasi pulsante diverso da VOL –/+ mentre si sente il suono dell’allarme. Se è stata attivata la funzione HOLD, è possibile arrestare la riproduzione dell’allarme premendo qualsiasi pulsante.

### Argomento correlato

- Impostazione dell’orologio