# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Registrazione di trasmissioni radio FM (solo ICD-PX333F)

1. Sintonizzare la stazione che si desidera registrare.
2. Premere REC/PAUSE per avviare la registrazione.
3. Premere (stop) per arrestare la registrazione.

#### Nota

- Quando è attivata la radio FM, non è possibile cambiare il supporto di memoria né selezionare una cartella. Prima di avviare la registrazione della radio FM, selezionare il supporto di memoria e la cartella in cui si desidera registrare la trasmissione FM.
- Durante la registrazione di una trasmissione radio FM, le funzioni “Mic Sensitivity”, “VOR” e “LCF(Low Cut)” vengono disattivate.

#### Suggerimento

- Il file registrato viene memorizzato come ultimo file nella cartella correntemente selezionata, con un nome file che viene stabilito applicando la regola dei nomi file utilizzata per le registrazioni FM (“anno e data di registrazione_ora di registrazione_frequenza radio FM”). Qualora sia selezionata una cartella con l’icona (cartelle per file di sola riproduzione) quando si registra una trasmissione radio FM, il registratore IC seleziona automaticamente la prima cartella (con l’icona ) che è possibile utilizzare nell’elenco delle cartelle e registra un file al suo interno (le cartelle con l’icona sono destinate alla memorizzazione dei file creati).