# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Aggiunta di una registrazione in sovrascrittura durante la riproduzione (Overwrite)

È possibile aggiungere una registrazione in sovrascrittura dopo un punto selezionato in un file registrato. La parte del file dopo il punto selezionato viene cancellata.

A. Durante la riproduzione del file 2

: il punto iniziale di una registrazione in sovrascrittura

: la parte cancellata del File 2

B. Dopo aver aggiunto una registrazione in sovrascrittura

: registrazione in sovrascrittura aggiunta nel File 2

1. Selezionare il file a cui si desidera aggiungere una registrazione in sovrascrittura.
2. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Add/Overwrite”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

3. Premere – o + per selezionare “Overwrite”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
4. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.
5. Durante la riproduzione del file da aggiungere, premere REC/PAUSE nella posizione in cui si desidera sovrascrivere il file.

   “Overwrite REC?” viene visualizzato.

6. Mentre è visualizzato “Overwrite REC?”, premere REC/PAUSE.

   L’indicatore di funzionamento si accende in rosso.

   La registrazione viene avviata.

7. Premere (stop) per arrestare la registrazione.

   La registrazione sovrascrive il file corrente.

   Il numero di file e il numero totale di file nella cartella rimangono immutati.

#### Nota

- Non è possibile aggiungere una registrazione in sovrascrittura a un file MP3 se sono state raggiunte le dimensioni massime consentite per il file (500 MB). È tuttavia possibile aggiungere una registrazione in sovrascrittura a un file, anche se sono state raggiunte le dimensioni massime consentite, se per l’inizio del punto da sovrascrivere non sono state raggiunte le dimensioni massime consentite.
- Non è possibile aggiungere una registrazione in sovrascrittura a un file MP3 che non è stato registrato con il registratore IC. Potrebbe inoltre non essere possibile aggiungere registrazioni in sovrascrittura ai file, quando si modificano i file con il software Sound Organizer in dotazione.
- La modalità di registrazione REC Mode di una registrazione in sovrascrittura aggiuntiva è uguale a quella del file a cui viene aggiunta la registrazione.
- Se sono trascorsi 10 minuti dall’operazione eseguita al punto 5, è necessario eseguire nuovamente la procedura dal punto 5.

### Argomento correlato

- Selezione di una cartella e di un file