# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Operazioni varie durante la registrazione

È possibile effettuare le operazioni seguenti durante la registrazione.

#### Per mettere in pausa durante la registrazione

Premere REC/PAUSE.

Durante la pausa di registrazione, l’indicatore di funzionamento lampeggia in rosso e “PAUSE” inizia a lampeggiare nella finestrella del display

(un’ora dopo l’attivazione della pausa di registrazione, quest’ultima viene annullata automaticamente e il registratore IC si dispone in modalità di arresto).

#### Per sbloccare la pausa e riprendere la registrazione

Premere di nuovo REC/PAUSE.

La registrazione viene ripresa a partire dal punto corrente (per interrompere la registrazione dopo averla messa in pausa, premere (stop)).

#### Per riascoltare immediatamente la registrazione corrente

Premere PLAY/STOP・ENTER.

La registrazione viene interrotta e la riproduzione viene avviata a partire dall’inizio del file appena registrato.

#### Per riascoltare la registrazione mentre è in corso

Tenere premuto – durante la registrazione o la pausa di registrazione.

La registrazione si arresta, ed è possibile cercare all’indietro mentre si ascolta l’audio in riproduzione rapida. Dopo aver rilasciato –, la riproduzione si avvia dal punto corrente.

### Argomento correlato

- Registrazione dell’audio dai microfoni incorporati