# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Preselezione manuale delle stazioni radio FM (solo ICD-PX333F)

È possibile salvare su un numero di una preselezione una stazione radio FM non memorizzata.

È possibile preselezionare fino a 30 stazioni radio FM.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “FM Radio”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

   Il registratore IC si dispone in modalità radio FM.

2. Premere brevemente DISP/MENU per spostare i cursori (, ) su entrambi i lati della visualizzazione delle frequenze nella riga superiore della finestrella del display.

   Il registratore IC è ora pronto alla sintonizzazione di una stazione mediante la scansione delle frequenze.

3. Premere ripetutamente – o + per sintonizzare la stazione che si desidera preselezionare e salvarla su un numero di preselezione.
   Quando la stazione che si desidera sintonizzare non è preselezionata, viene visualizzato “P - -”. In questo caso, è possibile memorizzarla sul numero di una nuova preselezione.
4. Premere PLAY/STOP・ENTER.
   Il numero della preselezione, la frequenza e l’indicazione “Assign to Preset?” vengono visualizzati sul display.
5. Premere – o + per selezionare “YES”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

   La stazione viene salvata in memoria sul numero di preselezione in questione.

#### Nota

- Se sono trascorsi 10 secondi dalla visualizzazione di “Assign to Preset?”, le operazioni di impostazione vengono annullate.