# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Visualizzazione durante la registrazione

#### Nota

- La finestrella mostrata sopra visualizza indicazioni, numeri o voci solo a scopo illustrativo. La finestrella effettiva potrebbe variare rispetto a quelle mostrate qui.

1. Visualizzazione animata dello stato della registrazione

   Visualizza con un’animazione lo stato di una registrazione.

2. Indicatore di registrazione

   Viene visualizzato quando il registratore IC si trova nella modalità di registrazione.

3. Indicatore di registrazione VOR

   Viene visualizzato quando “VOR” è impostato su “ON” nel menu.

4. Indicatore Scene Select

   Visualizza la scena (il tipo di registrazione) correntemente selezionata. Viene visualizzato quando si imposta una scena.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Indicatore LCF (Low Cut Filter)

   Viene visualizzato quando “LCF(Low Cut)” è impostato su “ON” nel menu.

6. Indicatore della sensibilità del microfono

   Visualizza la sensibilità del microfono impostata nel menu.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Indicatore della modalità di registrazione

   L'indicatore della modalità di registrazione visualizza la modalità di registrazione impostata tramite il menu quando il registratore IC si trova nella modalità di arresto o di registrazione, oltre alla modalità di registrazione corrente quando il registratore IC si trova nella modalità di riproduzione:

   SHQ: modalità di registrazione monofonica di elevatissima qualità (192kbps(MONO))

   HQ: modalità di registrazione monofonica di elevata qualità (128kbps(MONO))

   SP: modalità di registrazione monofonica standard (48kbps(MONO))

   LP: modalità di registrazione monofonica di lunga durata (8kbps(MONO))