# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Selezione della memoria

È possibile commutare la memoria tra la memoria incorporata e una scheda di memoria.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Select Memory”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “Built-In Memory” o “Memory Card”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

   Quando si seleziona “Memory Card”, viene visualizzato l’indicatore della scheda di memoria ().

#### Suggerimento

- Qualora la scheda di memoria non sia stata formattata, commutare la memoria utilizzando il menu “Select Memory”, quindi selezionare “Detail Menu” - “Format” per formattare la scheda di memoria.

### Argomento correlato

- Inserimento di una scheda di memoria
- Formattazione della memoria (Format)