# Risoluzione dei problemi

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Non si riesce a collegare correttamente il registratore IC.

- Controllare che l’installazione del software abbia avuto esito positivo. Controllare anche il collegamento nel modo seguente:
  - Se si utilizza un hub USB esterno, utilizzare il cavo di collegamento USB in dotazione
  - Scollegare e ricollegare il registratore IC.
  - Collegare il registratore IC a un’altra porta USB.

- Il computer potrebbe essere in modalità di standby o ibernazione del sistema.

  Non consentire al computer di disporsi in modalità di standby o ibernazione del sistema mentre è collegato al registratore IC.

- Salvare una copia di backup di tutti i dati memorizzati nella memoria incorporata o nella scheda di memoria, quindi formattare la memoria incorporata o la scheda di memoria utilizzando l’apposita funzione nel menu.

### Argomento correlato

- Formattazione della memoria (Format)