# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga (Auto Power Off)

Se il registratore IC è acceso e rimane inutilizzato per il periodo di tempo impostato, si spegne automaticamente.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “Auto Power Off”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare la voce di menu desiderata, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

5min:

Il registratore IC viene spento dopo circa 5 minuti.

10min:

Il registratore IC viene spento dopo circa 10 minuti.

(Impostazione iniziale)

30min:

Il registratore IC viene spento dopo circa 30 minuti.

60min:

Il registratore IC viene spento dopo circa 60 minuti.

OFF:

Il registratore IC non viene spento automaticamente.