# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Come cercare in avanti o all’indietro durante la riproduzione (ricerca in avanti o all’indietro)

- Per cercare in avanti (ricerca in avanti):

  Tenere premuto + durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto da cui si desidera riprendere la riproduzione.

- Per cercare all’indietro (ricerca all’indietro):

  Tenere premuto – durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto da cui si desidera riprendere la riproduzione.

Il registratore IC effettua la ricerca a velocità ridotta riproducendo l’audio. Questa funzione risulta utile per cercare una parola in avanti o all’indietro. Quindi, se si tiene premuto il pulsante, il registratore IC avvia la ricerca a una velocità superiore.

### Quando i file vengono riprodotti o sottoposti a ricerca fino alla fine dell’ultimo file

- Quando si effettua la riproduzione normale o veloce fino alla fine dell’ultimo file, l’indicazione “FILE END” viene visualizzata per circa 5 secondi.
- Quando “FILE END” e l’indicatore di funzionamento si spengono, il registratore IC si arresta all’inizio dell’ultimo file.
- Se si tiene premuto – mentre l’indicazione “FILE END” è visualizzata, i file vengono riprodotti rapidamente, quindi viene avviata la riproduzione normale dal punto in cui si rilascia il pulsante.
- Se l’ultimo file è particolarmente lungo e si desidera avviare la riproduzione da un punto avanzato del file, tenere premuto + per andare alla fine del file, quindi premere – mentre “FILE END” è acceso per tornare al punto desiderato.
- Per tutti i file, ad eccezione dell’ultimo, andare all’inizio del file successivo, quindi riprodurre all’indietro fino al punto desiderato.