# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Удаление маркера дорожки

Вы можете удалить маркер дорожки, расположенный непосредственно перед текущей позицией.

1. Остановите воспроизведение сразу после маркера, который требуется удалить.
2. В режиме останова выберите DISP/MENU – “Delete” – “Erase Track Mark”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

   Отобразится сообщение “Erase Track Mark?”, и замигает номер дорожки, которую необходимо удалить.

3. Нажмите – или + для выбора “YES”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

   В окне дисплея появится сообщение “Erasing...”, и выбранный маркер дорожки будет удален.

   A. Перед удалением маркера дорожки. – это положение остановки.

   B. После удаления маркера дорожки. Маркер дорожки, расположенный перед местом остановки, будет удален.

4. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Примечание

- Вы не можете удалить маркеры дорожки из защищенного файла. Для удаления маркеров дорожки файла сначала снимите защиту, затем удалите маркеры дорожки.

#### Совет

- Для отмены удаления выберите “NO” в действии 3 и затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

### См. также

- Защита файла