# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Время работы от батареи

### При использовании щелочных батареек Sony LR03 (SG) (размер AAA) (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Запись: Прибл. 65 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 18 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 48 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 20 ч.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Запись: Прибл. 65 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 18 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 48 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 20 ч.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Запись: Прибл. 72 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 18 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 48 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 20 ч.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Запись: Прибл. 96 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 18 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 48 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 20 ч.

#### FM reception (*3)

Прибл. 22 ч.

(ч.: часы/мин.: минуты)

*1 Значение, измеренное по стандарту JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Время работы от батареи зависит от условий эксплуатации цифрового диктофона.

*2 При воспроизведении музыки через внутренний громкоговоритель с уровнем громкости 14.

*3 Только ICD-PX333F

### При использовании аккумуляторных батареек Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Запись: Прибл. 45 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 12 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 34 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 14 ч.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Запись: Прибл. 45 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 12 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 34 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 14 ч.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Запись: Прибл. 50 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 12 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 34 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 14 ч.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Запись: Прибл. 65 ч.

Воспроизведение через громкоговоритель (*2): Прибл. 12 ч.

Воспроизведение через наушники: Прибл. 34 ч.

Запись FM-вещания (*3): Прибл. 14 ч.

#### FM reception (*3)

Прибл. 14 ч.

(ч.: часы/мин.: минуты)

*1 Значение, измеренное по стандарту JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Время работы от батареи зависит от условий эксплуатации цифрового диктофона.

*2 При воспроизведении музыки через внутренний громкоговоритель с уровнем громкости 14.

*3 Только ICD-PX333F