# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Запись звука со встроенных микрофонов

Ниже приведены основные процедуры записи с использованием установленной чувствительности микрофона и режима записи.

#### Примечание

- Перед выполнением записи обязательно проверьте индикатор заряда батареек.
- Если во время записи случайно провести по цифровому диктофону каким-либо предметом, например пальцем, или задеть его, то могут записаться помехи.

#### Совет

- Перед началом записи рекомендуется сделать пробную запись или следить за записью.

1. Сдвиньте переключатель HOLD・POWER ON/OFF в направлении “POWER ON/OFF” для включения цифрового диктофона или в центр для отключения режима HOLD цифрового диктофона.

   Появится экран режима остановки.

2. Выберите требуемую папку.
3. Расположите цифровой диктофон так, чтобы встроенные микрофоны () были направлены в сторону источника записываемого звука.

4. Нажмите кнопку REC/PAUSE в режиме остановки.

   Индикатор работы () мигает оранжевым, а затем загорается красным.

   Во время записи вам нет необходимости нажимать и удерживать нажатой кнопку REC/PAUSE.

   Новый файл автоматически записывается как последний файл в текущей папке.

   A. Прошедшее время с начала текущей записи (*)

   B. Номер записываемого файла/общее число записанных файлов в папке

   * Можно переключать индикацию прошедшего времени на оставшееся время или другую индикацию нажатием кнопки DISP/MENU.

5. Нажмите кнопку (стоп) для остановки записи.

   Появится сообщение “Accessing...”, и цифровой диктофон остановится в начале текущего файла записи.

   Записанный файл можно впоследствии найти по имени папки и номеру файла.

   A. Папка, содержащая записанный файл

   B. Номер записанного файла показывает относительно время записи файла в папке

#### Примечание

- Когда цифровой диктофон находится в процессе записи и сохранения данных на носителе памяти, на дисплее отображается сообщение “Accessing...” или индикаторы работы мигает оранжевым. Когда цифровой диктофон осуществляет доступ к данным, не извлекайте батареи и не подключайте и не отключайте USB-адаптер переменного тока (не прилагается). Это может привести к повреждению данных.

#### Совет

- Файлы, записываемые на этом цифровом диктофоне, имеют формат MP3.
- В каждой папке можно записать до 199 файлов.
- Создавать новые папки или удалять ненужные папки можно с помощью программы Sound Organizer.

### См. также

- Отслеживание звука во время записи
- Включение питания
- Отключение функции HOLD
- Выбор папки и файла
- Различные действия во время записи
- Запись FM-вещания (только ICD-PX333F)
- Окно Sound Organizer (только для Windows)