# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Параметры Scene Select

Элементы настройки для меню Scene Select устанавливаются следующим образом.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Примечание

- Настройки для меню Scene Select невозможно изменить. Если требуется изменить элементы настройки, такие как REC Mode, Mic Sensitivity и т. д. для различных ситуаций, при которых выполняется запись, изменить каждый элемент настроек записи с помощью меню.

### См. также

- Выбор сюжета записи для каждой ситуации