# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Копирование файла в другую память

Можно копировать файлы между встроенной памятью и картой памяти, что удобно для сохранения резервной копии. Прежде чем приступать к копированию, вставьте подходящую для копирования карту памяти в слот для карты памяти.

1. Выберите файл, который необходимо скопировать.
   Если вы хотите скопировать файл с карты памяти во встроенную память, выберите в качестве исходного носителя “Memory Card”.
2. В режиме останова выберите DISP/MENU – “Move & Copy” – “File Copy” и затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

   Появится сообщение “Copy to Memory Card” или “Copy to Built-In Memory”, и будет представлено окно выбора папки.

3. Нажмите – или + для выбора папки, в которую вы хотите скопировать файл, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
   Появится сообщение “Copying...”, и файл будет скопирован на последнее место в папке назначения. При копировании файла его имя остается прежним.
4. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Примечание

- Перед началом копирования целевого файла обязательно проверьте индикатор заряда батареек. Если батареи разряжены, возможно, не удастся скопировать файлы.
- Если оставшейся памяти на конечном носителе недостаточно, возможно, не удастся скопировать файлы.
- Вы не можете копировать файл подкаста.
- Во время копирования не извлекайте и не вставляйте карту памяти, а также не выключайте цифровой диктофон. В этом случае возможно повреждение файлов.

#### Совет

- Для отмены копирования файла нажмите (стоп) до выполнения действия 3.
- Для отмены копирования во время копирования нажмите (стоп), когда на экране отображается сообщение “Copying...” в пункте 3.

### См. также

- Выбор памяти
- Установка карты памяти