# Устранение неполадок

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Список сообщений

Если на дисплее появится какое-либо сообщение, выполните приведенные ниже инструкции.

#### HOLD

Все операции с кнопками отключены, поскольку цифровой диктофон находится в состоянии HOLD, чтобы предотвратить случайные операции. Сдвиньте переключатель HOLD•POWER ON/OFF в сторону центра для отключения режима HOLD цифрового диктофона.

(См. раздел “Отключение функции HOLD”.)

#### Low Battery

Батарейки разряжены. Замените старые щелочные батарейки LR03 (размер AAA) на новые или замените старые аккумуляторные батарейки на новые.

(См. раздел “Установка батареек”.)

#### Memory Card Error

Произошла ошибка во время установки карты памяти в слот карты памяти. Извлеките карту памяти и попробуйте установить ее снова. Если это сообщение снова появляется, используйте новую карту памяти.

#### Memory Card Not Supported

- Установлена карта памяти, которая не поддерживается цифровым диктофоном.

  (См. раздел “О совместимости карты памяти”.)

- Установлена карта памяти M2™, которая не поддерживается цифровым диктофоном.

  (См. раздел “О совместимости карты памяти”.)

#### Read Only Memory Card

Установлена карта памяти только для чтения. Карту памяти только для чтения нельзя использовать с цифровым диктофоном.

#### Memory Card Locked

Карта памяти защищена от записи. Защищенную от записи карту памяти нельзя использовать с цифровым диктофоном.

#### Memory Card Access Denied

Поскольку вставлена карта памяти с функцией контроля доступа, ее нельзя использовать.

#### Memory Full

Оставшийся объем памяти цифрового диктофона недостаточен. Удалите несколько файлов перед выполнением записи.

(См. раздел “Удаление файла”.)

#### File Full

Когда выбранная папка уже содержит максимальное количество файлов или общее число файлов, хранящихся на цифровом диктофоне, превысило максимум, записать новый файл нельзя. Удалите несколько файлов перед выполнением записи.

(См. раздел “Удаление файла”.)

#### File Damaged

Воспроизведение или редактирование файлов невозможно, поскольку данные выбранного файла повреждены.

#### Format Error

Цифровой диктофон не удается включить с помощью компьютера, поскольку отсутствует копия файла управления, необходимого для выполнения данной операции. Отформатируйте цифровой диктофон с помощью функции форматирования в меню. Нельзя использовать компьютер для форматирования цифрового диктофона.

(См. раздел “Форматирование памяти (Format)”.)

#### Process Error

- Не удалось осуществить доступ к памяти цифрового диктофона. Извлеките и снова вставьте батарейки.
- Сохраните резервную копию данных и отформатируйте цифровой диктофон с помощью меню.

  (См. раздел “Форматирование памяти (Format)”.)

- Достигнуто максимальное количество символов в имени файла; разделение или перемещение файла может оказаться невозможным.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Карта памяти была установлена во время записи или воспроизведения.

Извлеките карту памяти и установите ее, когда цифровой диктофон находится в режиме остановки.

#### Set Date&Time

Установите часы, иначе установка предупреждающего сигнала невозможна.

(См. раздел “Настройка часов с использованием меню”.)

#### Track Marks are Full

Для файла можно установить не более 98 маркеров дорожки. Удалите ненужные маркеры дорожки.

(См. раздел “Удаление маркера дорожки”.)

#### No File

В выбранной папке отсутствуют файлы. Поэтому невозможно перемещать файлы, устанавливать предупреждающий сигнал и т.д.

#### No Track Marks

Маркеры дорожки отсутствуют, когда выполнена попытка удалить один или несколько маркеров дорожки или разделить файл по всем маркерам дорожки.

#### Low Battery Level

Невозможно отформатировать память или удалить все файлы в папке из-за недостаточного заряда батареи. Замените старые щелочные батарейки LR03 (размер AAA) на новые или замените старые аккумуляторные батарейки на новые.

(См. раздел “Установка батареек”.)

#### Already Set

- Выбранный файл уже настроек для воспроизведения в качестве сигнала будильника. Выберите другой файл.
- Выполнена попытка установить время подачи предупреждения с воспроизведением файла, которое уже используется для другого файла. Измените настройку предупреждения.

(См. раздел “Воспроизведение файла в нужное время с предупреждающим сигналом”.)

#### Past Date/Time

Выполнена попытка установить подачу предупреждения на прошедшее время. Проверьте настройки и установите подходящую дату и время.

(См. раздел “Воспроизведение файла в нужное время с предупреждающим сигналом”.)

#### File Protected

Выбранный файл защищен или является файлом “Read only”. Его нельзя удалить. Чтобы отредактировать файл с помощью цифрового диктофона, отмените защиту на цифровом диктофоне или отмените атрибут “Read only” на компьютере.

(См. раздел “Защита файла”.)

#### Settings are Full

Если в памяти цифрового диктофона уже хранятся данные о 30 FM-радиостанциях, невозможно запрограммировать новую FM-радиостанцию (только ICD-PX333F).

(См. разделы “Ручная настройка FM-радиостанций (только ICD-PX333F)” и “Автоматическая настройка FM-радиостанций (только ICD-PX333F)”.)

#### Set Add/Overwrite

Для параметра “Add/Overwrite” установлено значение “OFF” в меню. Не удается добавить запись или запись поверх существующей.

(См. разделы “Добавление записи в ранее записанный файл (Add)” и “Добавление записи поверх существующей во время воспроизведения (Overwrite)”.)

#### Unknown Data

- Формат файла, в котором находятся данные, не поддерживается цифровым диктофоном. Цифровой диктофон поддерживает только файлы MP3 (.mp3).

  (См. раздел “Конструкция и характеристики”.)

- Воспроизведение файлов, защищенных авторскими правами, невозможно.

#### Invalid Operation

- Невозможно выполнить разделение или установку маркера дорожки в файлах, которые находятся в папке или .
- Если на карте памяти есть поврежденный блок, то запись на карту невозможна. Подготовьте новую карту памяти для замены.
- Использование функции “Divide All Track Marks” невозможно, поскольку присутствует маркер дорожки, установленный в пределах 0,5 секунды от места разделения.
- Использование функции “Divide All Track Marks” невозможно, поскольку присутствует маркер дорожки, установленный в пределах 0,5 секунды от начала или конца файла.
- Длина файла меньше 1 секунды; разделение такого короткого файла невозможно.
- Использование функции “Divide Current Position” невозможно для позиции в пределах 0,5 секунды от начала или конца файла.
- Достигнуто максимальное количество символов в имени файла; разделение или перемещение файла может оказаться невозможным.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Невозможно разделить файл, если в выбранной папке уже содержится 199 файлов или превышено максимальное число файлов, сохраненных в цифровом диктофоне. Удалите несколько файлов перед разделением файла.

(См. раздел “Удаление файла”.)

#### Same File Name Exists

Во время разделение, копирования или перемещения файла обнаружен файл с таким же именем.

#### No Memory Card

Карта памяти не установлена в слот, когда вы пытаетесь настроить меню “Select Memory” или “File Copy”.

#### New File

Размер записываемого файла достиг максимального предельного значения (500 Мбайт). Файл будет автоматически разделен, и запись продолжится в новом файле.

#### Erased-too near Track Marks

Маркер дорожки, установленный в пределах 0,5 секунды от места разделения, автоматически удаляется.

#### No operation with Memory Card

Невозможно установить предупреждающий сигнал в файле, который хранится на карте памяти. Переключите носитель цифрового диктофона на “Built-In Memory”.

(См. раздел “Выбор памяти”.)

#### AVLS

- Уровень громкости при воспроизведении превышает уровень, заданный функцией AVLS. Установите средний уровень громкости.

  (См. разделы “О функции AVLS (только европейские модели)” и “Включение или выключение функции AVLS (только модели для Европы)”.)

- Вы воспроизводите файлы через наушники в течение установленного периода времени с громкостью, превышающей уровень, заданный функцией AVLS. Для параметра “AVLS” автоматически задается значение “ON” в меню.

  (См. разделы “О функции AVLS (только европейские модели)” и “Включение или выключение функции AVLS (только модели для Европы)”.)

#### Change Folder

Если в папке или нет файлов, то никакие папки не отображаются в окне дисплея. Отображается папка, содержащая файлы.

#### System Error

Произошла системная ошибка, отличающаяся от описанных выше. Извлеките и снова вставьте батарейки.