# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Дисплей во время записи

#### Примечание

- В окне, показанном выше, представлена индикация, номера или элементы в целях пояснения. Реальное окно может отличаться от приведенного здесь.

1. Анимированный индикатор процесса записи

   Отображает процесс записи.

2. Индикатор записи

   Отображается в режиме записи цифрового диктофона

3. Индикатор записи VOR

   Отображается, когда для параметра “VOR” установлено значение “ON” в меню.

4. Индикатор Scene Select

   Отображение текущего выбранного сюжета, используемого для записи. Появляется, когда задан сюжет.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Индикатор LCF (фильтр низких частот)

   Отображается, когда для параметра “LCF(Low Cut)” установлено значение “ON” в меню.

6. Индикатор чувствительности микрофона

   Отображает уровень чувствительности микрофона, установленный в меню.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Индикатор режима записи

   Индикатор режима записи Отображает установленный в меню режим записи, когда цифровой диктофон находится в режиме остановки или в режиме записи, а также отображает текущий режим записи, когда цифровой диктофон находится в режиме воспроизведения:

   SHQ: режим очень высокого качества монофонической записи (192kbps(MONO))

   HQ: режим высокого качества монофонической записи (128kbps(MONO))

   SP: режим стандартной монофонической записи (48kbps(MONO))

   LP: режим длительной монофонической записи (8kbps(MONO))