# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Установка карты памяти

Файлы можно записывать не только во встроенную память, но и на карту памяти.

#### Примечание

- В данном справочном руководстве карты M2™ и microSD называются “картой памяти”. Слот для карты M2™/microSD называется “слотом для карты памяти”.

1. Когда цифровой диктофон находится в режиме останова, откройте крышку слота для карты памяти.

2. Вставьте карту M2™ стороной с контактами к себе () (*) или вставьте карту microSD стороной с этикеткой к себе () (*) в слот до фиксации со щелчком.

   * При вставке карты памяти следует повернуть цифровой диктофон обратной стороной к себе.

3. Закройте крышку.

#### Примечание

- Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти во время записи/воспроизведения/форматирования.

  Это может привести к неисправности цифрового диктофона.

- Не извлекайте карту памяти, пока в окне дисплея показывается сообщение “Accessing...”. Это может привести к повреждению данных.
- Если карта памяти не распознается, извлеките ее, а затем снова вставьте в цифровой диктофон.
- Плотно закройте крышку слота для карты памяти. Не допускайте попадания в слот карты памяти никаких жидкостей, не вставляйте туда никаких металлических, легковоспламеняющихся и иных предметов, кроме карты памяти. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неправильной работе.
- Перед записью рекомендуем скопировать все данные, хранящиеся на карте памяти, в компьютер и отформатировать карту памяти в цифровом диктофоне, чтобы на карте не осталось данных.

#### Совет

- Для удаления карты памяти нажмите на карту памяти в слоте. Когда карта памяти будет вытолкнута наружу, извлеките ее из слота.

### См. также

- Выбор памяти
- Форматирование памяти (Format)
- Структура папок и файлов
- О совместимости карты памяти