# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Добавление маркера дорожки

Маркер дорожки можно добавить в ту точку, по которой следует позднее провести разделение файла или с которой начать воспроизведение. В каждый файл можно добавить до 98 маркеров дорожки.

1. Во время записи, воспроизведения или паузы при записи нажмите кнопку T-MARK в том месте, где требуется добавить маркер дорожки.

   Замигает индикатор (маркер дорожки) и номер маркера дорожки, и маркер будет добавлен.

#### Примечание

- Маркер дорожки можно добавлять только в файлы, записанные с помощью цифрового диктофона. Однако при редактировании файлов с использованием прилагаемой программы Sound Organizer добавление маркера файлов в файлы может быть невозможным.
- Добавление маркера дорожки в интервале 0,5 секунды от другого маркера дорожки невозможно.
- Маркер дорожки нельзя добавлять в самом начале или в самом конце файла.
- Если в файле уже имеется 98 маркеров дорожек, то добавление дополнительных маркеров будет невозможно.
- Если маркер дорожки добавляется во время воспроизведения, воспроизведение останавливается.
- Вы не можете добавить маркеры дорожки в защищенный файл. Для добавления маркеров дорожки в файл сначала снимите защиту, затем добавьте маркеры дорожки.

#### Совет

- Для нахождения маркера дорожки и начала воспроизведения с маркера нажмите – или + в режиме остановки. Когда индикатор (маркер дорожки) и номер маркера дорожки мигнет один раз, нажмите PLAY/STOP・ENTER.

### См. также

- Защита файла