# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowych pasma FM (tylko model ICD-PX333F)

Można kasować aktualnie zarejestrowane ustawienia stacji FM w dyktafonie cyfrowym.

1. W trybie zatrzymania wybierz DISP/MENU – „FM Radio” i naciśnij PLAY/STOP・ENTER.

   Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.

2. Naciśnij krótko przycisk DISP/MENU, aby ustawić kursory (, ) po obu stronach numeru stacji znajdującego się w dolnym wierszu okno wyświetlacza.

   Dyktafon cyfrowy jest gotowy do ustawienia stacji o wybranym numerze.
3. Naciskaj wielokrotnie – lub +, dopóki nie zostanie wyświetlony ustawiony żądany numer (P), który chcesz skasować.
4. Naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
   Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony numer, częstotliwość oraz komunikat „Erase Preset?”.
5. Naciśnij – lub +, aby wybrać „YES”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
   Numer zostanie zastąpiony przez symbol „P - -”.