# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F)

1. Ustaw stację, którą chcesz nagrywać.
2. Naciśnij przycisk REC/PAUSE, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby zatrzymać nagrywanie.

#### Uwaga

- Przy włączonym radiu FM nie można zmienić nośnika pamięci ani wybrać folderu. Przed rozpoczęciem nagrywania z radia FM wybierz nośnik pamięci i folder, które mają zostać użyte do nagrania audycji radiowej.
- Podczas nagrywania audycji radiowej w paśmie FM, funkcje „Mic Sensitivity”, „VOR” i „LCF(Low Cut)” są wyłączone.

#### Wskazówka

- Nagranie zostanie zapisane jako ostatni plik w aktualnie wybranym folderze pod nazwą przydzieloną zgodnie z zasadą nazywania plików, używaną w przypadku nagrań FM („rok i data nagrania_godzina nagrania_częstotliwość radiowa FM”). Jeśli podczas nagrywania audycji radiowej w paśmie FM zostanie wybrany folder z ikoną (foldery z plikami tylko do odczytu), dyktafon cyfrowy automatycznie wybierze pierwszy dostępny folder (z ikoną ) na liście folderów i zapisze w nim plik. (Foldery z ikoną służą do przechowywania tworzonych nagrań.)