# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ustawienia Scene Select

Pozycje ustawień menu Scene Select mają następujące ustawienia.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Uwaga

- Nie można zmienić ustawień Scene Select. Jeśli chcesz zmienić poszczególne ustawienia, np. REC Mode, Mic Sensitivity itd., skorzystaj z menu.

### Powiązany temat

- Wybór trybu nagrywania