# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wyświetlacz podczas nagrywania

#### Uwaga

- Powyższe okno wyświetla wskazówki, cyfry lub elementy informacyjne. Rzeczywiste okno może się różnić od tu przedstawionych.

1. Wyświetlanie animacji postępu nagrywania

   Wyświetla postęp nagrywania w formie animacji.

2. Wskaźnik nagrywania

   Wyświetlany w trakcie nagrywania za pomocą dyktafonu cyfrowego

3. Wskaźnik nagrywania VOR

   Wyświetlany w przypadku wybrania dla opcji „VOR” ustawienia „ON” w menu.

4. Wskaźnik Scene Select

   Wyświetla aktualnie wybrany tryb nagrywania. Pojawia się po wybraniu trybu nagrywania.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Wskaźnik LCF (Low Cut Filter – filtr odcięcia niskich częstotliwości)

   Wyświetlany w przypadku wybrania dla opcji „LCF(Low Cut)” ustawienia „ON” w menu.

6. Wskaźnik czułości mikrofonu

   Wyświetla poziom czułości mikrofonu ustawiony w menu.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Wskaźnik trybu nagrywania

   Wskaźnik trybu nagrywania Wyświetla listę trybów nagrywania za pomocą menu, kiedy dyktafon cyfrowy jest w trybie zatrzymania lub odtwarzania, oraz wyświetla bieżący tryb nagrywania, kiedy dyktafon cyfrowy jest w trybie odtwarzania:

   SHQ: Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego bardzo wysokiej jakości (192kbps(MONO))

   HQ: Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego wysokiej jakości (128kbps(MONO))

   SP: Standardowy monofoniczny tryb nagrywania (48kbps(MONO))

   LP: Monofoniczny tryb nagrywania wydłużonego (8kbps(MONO))