# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Zapobieganie przypadkowym operacjom (HOLD)

Aby zapobiec przypadkowym operacjom na dyktafonie cyfrowym, np. podczas przenoszenia, można zablokować wszystkie przyciski (HOLD).

1. Przesuń przełącznik funkcji HOLD・POWER ON/OFF w kierunku „HOLD”, aby zablokować przyciski, kiedy zasilanie jest włączone.

   Na około 3 sekundy pojawi się komunikat „HOLD” informujący o zablokowaniu wszystkich funkcji przycisków.

#### Uwaga

- Gdy funkcja HOLD zostanie uaktywniona podczas nagrywania, wszystkie przyciski dyktafonu cyfrowego zostaną zablokowane. Aby zatrzymać nagrywanie, w pierwszej kolejności wyłącz funkcję HOLD.

#### Wskazówka

- Nawet po włączeniu funkcji HOLD można zatrzymać odtwarzanie alarmu, naciskając dowolny przycisk. (Wstrzymanie normalnego odtwarzania nie jest możliwe.)

### Powiązany temat

- Wyłączanie funkcji HOLD