# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wybór trybu nagrywania (REC Mode)

Można ustawić tryb nagrywania dla nagrywanych plików. Ustaw tę pozycję menu przed rozpoczęciem nagrywania.

1. W trybie zatrzymania wybierz DISP/MENU – „Detail Menu” – „REC Mode” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać żądany tryb nagrywania, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

192kbps(MONO):

Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego bardzo wysokiej jakości (wyświetlany jako „SHQ”)

(Ustawienie wstępne)

128kbps(MONO):

Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego wysokiej jakości (wyświetlany jako „HQ”)

48kbps(MONO):

Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego standardowej jakości (wyświetlany jako „SP”)

8kbps(MONO):

Tryb nagrywania wydłużonego dźwięku monofonicznego (wyświetlany jako „LP”)