# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ręczne ustawianie stacji radiowych pasma FM (tylko model ICD-PX333F)

Możesz zapisać wybraną stację radiową z wstępnie ustawionym numerem.

Można zapisać do 30 stacji radia FM.

1. W trybie zatrzymania wybierz DISP/MENU – „FM Radio” i naciśnij PLAY/STOP・ENTER.

   Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.

2. Naciśnij krótko przycisk DISP/MENU, aby ustawić kursory (, ) po obu stronach wartości częstotliwości znajdującej się w górnym wierszu wyświetlacza.

   Dyktafon cyfrowy jest gotowy do strojenia stacji za pomocą funkcji skanowania częstotliwości.

3. Naciskaj wielokrotnie – lub +, aby dostroić stację, którą chcesz ustawić i zapisać pod wstępnie ustawionym numerem.
   Jeśli strojona stacja nie jest jeszcze ustawiona, zostanie wyświetlony symbol „P - -”. W takim przypadku należy zapisać stację z nowym numerem.
4. Naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
   Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony numer, częstotliwość oraz komunikat „Assign to Preset?”.
5. Naciśnij – lub +, aby wybrać „YES”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.

   Stacja zostanie zapisana w pamięci z wybranym numerem.

#### Uwaga

- Po upływie 10 sekund od wyświetlenia komunikatu „Assign to Preset?” operacja zapisywania zostanie anulowana.