# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wkładanie karty pamięci

Pliki można zapisywać nie tylko na pamięci wbudowanej, ale również na karcie pamięci.

#### Uwaga

- W niniejszym Przewodniku pomocniczym karty M2™ i microSD są łącznie nazywane „kartami pamięci”. Gniazdo karty M2™/microSD jest nazywane „gniazdem karty pamięci”.

1. Przy włączonym trybie zatrzymania otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2. Włóż kartę M2™ stykiem skierowanym do siebie () (*) lub kartę microSD etykietą skierowaną do siebie () (*) i wsuń ją całkowicie.

   * Przyjmując widok od tyłu dyktafonu cyfrowego.

3. Zamknij pokrywę.

#### Uwaga

- Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci podczas nagrywania/odtwarzania/formatowania.

  Może to spowodować, że dyktafon cyfrowy nie będzie działać prawidłowo.

- Nie wyjmuj karty pamięci, jeśli na oknie wyświetlacza widoczna jest animacja „Accessing...”. Może to spowodować uszkodzenie danych.
- Jeśli karta pamięci nie zostanie rozpoznana, wyjmij ją i włóż ponownie do dyktafonu cyfrowego.
- Całkowicie zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Do gniazda karty pamięci nie należy wlewać płynów ani umieszczać w nim metalowych czy łatwopalnych przedmiotów oraz przedmiotów innych niż karta pamięci. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Przed rozpoczęciem nagrywania zalecamy skopiowanie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci na dysk komputera i sformatowanie karty pamięci za pomocą dyktafonu cyfrowego, aby usunąć z niej wszystkie dane.

#### Wskazówka

- Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją do gniazda. Gdy karta zostanie odblokowana, wyjmij ją z gniazda karty pamięci.

### Powiązany temat

- Wybieranie pamięci
- Formatowanie pamięci (Format)
- Układ folderów i plików
- Kompatybilne karty pamięci