# Rozwiązywanie problemów

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lista komunikatów

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się dowolny komunikat, postępuj według poniższych instrukcji.

#### HOLD

Wszystkie przyciski są nieaktywne, ponieważ dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie HOLD zapobiegającym przypadkowym operacjom. Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/OFF w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD.

(Patrz „Wyłączanie funkcji HOLD”.)

#### Low Battery

Baterie są wyczerpane. Wymień zużyte baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar AAA) na nowe. Możesz też wymienić zużyte akumulatory na nowe.

(Patrz „Wkładanie baterii”.)

#### Memory Card Error

Podczas wkładania karty pamięci do gniazda wystąpił błąd. Wyjmij kartę i włóż ją ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie, włóż nową kartę pamięci.

#### Memory Card Not Supported

- Włożono kartę pamięci nieobsługiwaną przez dyktafon cyfrowy.

  (Patrz „Kompatybilne karty pamięci”.)

- Włożono kartę M2™, dla której dyktafon nie ma autoryzacji.

  (Patrz „Kompatybilne karty pamięci”.)

#### Read Only Memory Card

Włożono kartę pamięci tylko do odczytu. Z dyktafonem cyfrowym nie można używać karty pamięci tylko do odczytu.

#### Memory Card Locked

Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Z dyktafonem cyfrowym nie można używać karty pamięci chronionej przed zapisem.

#### Memory Card Access Denied

Ponieważ włożono kartę pamięci z funkcją kontroli dostępu, nie można jej używać.

#### Memory Full

W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci. Skasuj część plików przed rozpoczęciem nagrywania.

(Patrz „Kasowanie plików”.)

#### File Full

Gdy w wybranym folderze zapisano już maksymalną. liczbę plików lub całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie cyfrowym przekroczy wartość maksymalną, nie można nagrać nowego pliku. Skasuj część plików przed rozpoczęciem nagrywania.

(Patrz „Kasowanie plików”.)

#### File Damaged

Nie można odtworzyć ani edytować plików, ponieważ dane wybranego pliku są uszkodzone.

#### Format Error

Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera, ponieważ brakuje kopii pliku sterującego wymaganego do działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za pomocą funkcji formatowania dostępnej w menu. Nie formatuj dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera.

(Patrz „Formatowanie pamięci (Format)”.)

#### Process Error

- W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci. Wyjmij i ponownie włóż baterie.
- Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy, korzystając z menu.

  (Patrz „Formatowanie pamięci (Format)”.)

- Długość nazwy pliku osiągnęła maksymalną liczbę znaków; podzielenie lub przeniesienie pliku nie będzie możliwe.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Kartę pamięci włożono podczas nagrywania lub odtwarzania.

Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie, kiedy dyktafon cyfrowy będzie w trybie zatrzymania.

#### Set Date&Time

Ustaw zegar; w przeciwnym razie ustawienie alarmu nie będzie możliwe.

(Patrz „Ustawianie zegara z poziomu menu”.)

#### Track Marks are Full

Dla danego pliku możesz ustawić do 98 znaczników ścieżek. Anuluj zbędne znaczniki ścieżek.

(Patrz „Kasowanie znaczników ścieżek”.)

#### No File

Wybrany folder nie zawiera żadnych plików. Z tego powodu nie można przenieść pliku lub ustawić alarmu itd.

#### No Track Marks

Podczas próby usunięcia znaczników lub podzielenia pliku w miejscach, w których znajdują się znaczniki ścieżek, nie znaleziono żadnych znaczników ścieżek.

#### Low Battery Level

Nie można sformatować pamięci ani skasować wszystkich plików w folderze z powodu niewystarczającego poziomu naładowania akumulatora. Wymień zużyte baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar AAA) na nowe. Możesz też wymienić zużyte akumulatory na nowe.

(Patrz „Wkładanie baterii”.)

#### Already Set

- Wybrany plik został już ustawiony jako alarm. Wybierz inny plik.
- Ustawienia daty i godziny odtwarzania pliku w ramach alarmu są takie same, jak określone wcześniej dla innego pliku. Zmień ustawienia alarmu.

(Patrz „Odtwarzanie nagrań z alarmem o określonej godzinie”.)

#### Past Date/Time

Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź to, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę.

(Patrz „Odtwarzanie nagrań z alarmem o określonej godzinie”.)

#### File Protected

Wybrany plik jest chroniony lub jest plikiem „Read only”. Nie można go skasować. Wyłącz zabezpieczenie w dyktafonie cyfrowym lub zmień ustawienie „Read only” z poziomu komputera, aby edytować plik za pomocą dyktafonu cyfrowego.

(Patrz „Zabezpieczanie plików”.)

#### Settings are Full

Jeśli w pamięci dyktafonu cyfrowego zapisano już 30 stacji FM, nie można ustawić nowej stacji FM (tylko model ICD-PX333F.)

(Patrz „Automatyczne ustawianie stacji radiowych pasma FM (tylko model ICD-PX333F)” i „Ręczne ustawianie stacji radiowych pasma FM (tylko model ICD-PX333F)”.)

#### Set Add/Overwrite

Dla opcji „Add/Overwrite” w menu wybrano ustawienie „OFF”. Nie można dodać nagrania ani nagrania zastępującego.

(Patrz „Dodawanie nagrania do wcześniej nagranego pliku (Add)” i „Dodawanie nagrania zastępującego podczas odtwarzania (Overwrite)”.)

#### Unknown Data

- Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez dyktafon cyfrowy. Dyktafon obsługuje tylko pliki MP3 (.mp3).

  (Patrz „Konstrukcja i dane techniczne”.)

- Odtwarzanie plików chronionych prawem autorskim nie jest możliwe.

#### Invalid Operation

- Nie można podzielić pliku ani ustawić znacznika ścieżki, jeśli wybrano plik z folderu lub .
- Zapis na karcie pamięci, na której występują uszkodzone sektory, nie jest możliwy. Przygotuj nową kartę pamięci do zastąpienia bieżącej.
- Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”, ponieważ w odległości 0,5 s od punktu podziału znajduje się znacznik ścieżki.
- Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”, ponieważ w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku znajduje się znacznik ścieżki.
- Plik jest krótszy niż 1 s; nie można podzielić tak krótkiego pliku.
- Nie można skorzystać z funkcji „Divide Current Position” w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku.
- Długość nazwy pliku osiągnęła maksymalną liczbę znaków; podzielenie lub przeniesienie pliku nie będzie możliwe.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Jeśli w wybranym folderze zapisano już 199 plików lub jeśli całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie cyfrowym osiągnęła maksimum, nie można podzielić pliku. Usuń część plików przed przystąpieniem do dzielenia.

(Patrz „Kasowanie plików”.)

#### Same File Name Exists

Nie można podzielić, skopiować ani przenieść pliku, ponieważ w folderze docelowym istnieje już plik o tej samej nazwie.

#### No Memory Card

Brak karty pamięci w gnieździe kart pamięci podczas próby zmiany ustawień menu „Select Memory” lub „File Copy”.

#### New File

Nagrywany plik osiągnął maksymalny rozmiar (500 MB). Plik zostanie automatycznie podzielony, a nagranie będzie nadal zapisywane w postaci nowego pliku.

#### Erased-too near Track Marks

Jeśli 0,5 sekundy od miejsca podziału znajduje się znacznik ścieżki, jest on automatycznie usuwany.

#### No operation with Memory Card

Nie można ustawiać alarmu dla pliku znajdującego się na karcie pamięci. Przełącz nośnik pamięci dyktafonu cyfrowego na „Built-In Memory”.

(Patrz „Wybieranie pamięci”.)

#### AVLS

- Głośność podczas odtwarzania przekracza poziom ustalony dla funkcji AVLS. Ustaw średni poziom dźwięku.

  (Patrz „Funkcja AVLS (tylko modele europejskie)” i „Włączanie i wyłączanie funkcji AVLS (tylko modele europejskie)”.)

- Pliki były odtwarzane przez słuchawki z głośnością przekraczającą poziom ustalony dla funkcji AVLS przez dłuższy czas. “Dla opcji „AVLS” w menu automatycznie wybrano ustawienie „ON”.

  (Patrz „Funkcja AVLS (tylko modele europejskie)” i „Włączanie i wyłączanie funkcji AVLS (tylko modele europejskie)”.)

#### Change Folder

Jeśli w folderze lub nie ma żadnych plików, okno wyświetlacza nie zawiera żadnych folderów. Wyświetlane są foldery zawierające pliki.

#### System Error

Wystąpił błąd systemowy inny niż wymienione powyżej. Wyjmij baterie i włóż je ponownie.