# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Дисплей під час записування

#### Примітка

- У вікні вгорі індикації, числа і пункти надаються з метою пояснення. Зображення вікна, наведене у посібнику, може відрізнятися від фактичних зображень на екрані.

1. Анімований індикатор перебігу процесу записування

   Відображає перебіг записування з використанням анімації.

2. Індикатор записування

   Відображається, якщо цифровий диктофон працює в режимі записування

3. Індикатор записування VOR

   Відображається якщо для параметра «VOR» в меню встановлено значення «ON»

4. Індикатор режиму Scene Select

   Відображає наразі вибраний сюжет записування. Відображається, коли вибрано сюжет.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Індикатор LCF (Low Cut Filter)

   Відображається якщо для параметра «LCF(Low Cut)» в меню встановлено значення «ON»

6. Індикатор чутливості мікрофона

   Відображення чутливості мікрофона, встановленої в меню.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Індикатор режиму записування

   Індикатор режиму записування відображає режим записування, установлений за допомогою меню, коли цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки або в режимі записування, а також відображає поточний режим записування, коли цифровий диктофон перебуває в режимі відтворення.

   SHQ: режим монофонічного запису надвисокої якості (192kbps(MONO))

   HQ: режим монофонічного запису високої якості (128kbps(MONO))

   SP: режим монофонічного запису стандартної якості (48kbps(MONO))

   LP: режим тривалого монофонічного запису (8kbps(MONO))