# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Настройки Scene Select

Параметри для функціїScene Select можна налаштувати в описаний нижче спосіб.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Примітка

- Настройки Scene Select змінити не можна. Якщо потрібно змінити елементи настройок, такі як «REC Mode», «Mic Sensitivity» тощо, для певної ситуації, скористайтеся меню, щоб змінити кожен елемент настройок записування.

### Пов’язані розділи

- Вибір сюжету записування для кожної ситуації